

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA**

**REPUBLICA DOMINICANA**

 **RNC-405-00048-3 6/06/2022**

**Ficha técnica**

**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENTRADA SAN MARCOS, PUERTO PLATA, REP. DOM.**

Estos trabajos consisten en:

1. DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
2. DEMOLICIÓN TOTAL DE ACERAS (COMPRESORES) 100ML X 1.80ML X 0.12ML)M3
3. BOTE DE ESCOMBROS 30%
4. RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (820ML X 3ML X 0.15ML)M3
5. CONFECCION DE ACERAS Y CONTENES
6. CONFECCION DE ACERAS, HORMIGON 210KG/CM2 (820ML X 2.50 ML X 0.12 ML)
7. CONFECCION DE CONTEN PULIDO H=0.40M
8. CONFECCION DE BADENES