

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA**

**REPUBLICA DOMINICANA**

 **RNC-405-00048-3 6/06/2022**

**Ficha técnica**

**PAVIMENTADO DE CALLE EN HORMIGON EN GINEBRA ARZENO, PUERTO PLATA, REP. DOM.**

Estos trabajos consisten en:

1. PREPARACION DEL TERRENO
2. RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL (145ML X 6ML X 0.15 ML)
3. HORMIGON EN CALLE (PAVIMENTO)
4. "HORMIGON 210kg/cm2
5. (145 ML X 6ML X 0.12ML) M3"
6. FROTADO Y NIVELACION DE HORMIGON
7. RAYADO DE HORMIGON
8. CORTE MECANICO DE HORMIGON
9. CONFECCION DE CONTEN PULIDO
10. CONFECCION DE ACERA VIOLINADA
11. CONFECCION DE BADEN